Comunicazione ARROTOLATORI

Richieste del cliente

1. Archiviazione dati stampa etichetta

La comunicazione tra gestionale e Smart Bianco avverrà tramite comunicazione **Modbus TCP/IP.**

Al gestionale verrà assegnato un indirizzo IP macchina.

Panello Bianco 192.168.99.148 Mask 255.255.255.0, porta 502

Gestionale 192.168.99.180 Mask 255.255.255.0

Eventuali altri indirizzi riservati per gestionale

da 192.168.99.181 a 192.168.99.189

Funzionamento e word in scambio.

GENERALI

Word scritta da Bianco

| **WORD Modbus** | **Lun.** | **Descrizione** | **Tipo** | **Funzione** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | **20 Word** | ***Numero Articulo*** | Stringa 40 caratteri | ***Es el valor que sale en el código de barras*** |
| 2020 | **20 Word** | Cliente | Stringa 40 caratteri | Nombre Cliente |
| 2040 | **20 Word** | Nombre Articulo | Stringa 40 caratteri | Nombre de Artículo |
| 2100 | **20 Word** | Color | Stringa 40 caratteri | Color |
| 2200 | **5 Word** | Peso | Stringa 10 caratteri | Peso en Kg (se toma automaicamente) |
| 2220 | **5 Word** | Metros | Stringa 10 caratteri | Metros (se toma automaicamente) |
| 2120 | **5 Word** | Numero Rollo | Stringa 10 caratteri | El numero de rollo correspondiente a la partida |
| 2140 | **20 Word** | Rendimiento | Stringa 40 caratteri | Valor de rendimiento calculado automaticamente |
| 2160 | **20 Word** | Code Operario | Stringa 40 caratteri | Nombre o numero de operario |
| 2180 | **20 Word** | Ancho | Stringa 40 caratteri | Ancho de tela |